2017年盘锦市固体废物污染环境防治信息公告

为贯彻落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》关于“大中城市人民政府环境保护行政主管部门应定期发布固体废物的种类、产生量、处置状况等信息”的规定，依据国家环保部《大中城市固体废物污染防治信息发布导则》（2006年第33号公告）的要求，本着真实、准确、公开、合法原则，现将盘锦市2017年固体废物污染环境防治信息公告如下：

1. 综述

2017年盘锦市认真贯彻国家固体废物防治的方针、政策、固体废物管理工作以减量化、资源化和无害化为原则，以切实加强监督管理，保障环境安全为根本，强化固体废物的规范化管理，进一步深入开展危险废物产生、贮存、处置情况的排查，摸清我市重点行业危险废物分布以及各企业危险废物的产生量、转移去向及处置情况等信息，建立了全市重点监管企业清单和动态更新，全面落实固体废物申报登记工作、危险废物经营许可证和危险废物转移联单、信息公开等各项管理制度，开展全市危险废物处理处置情况清理排查专项行动，深入排查危险废物处置企业环境安全和监管隐患，有效保障了环境安全。

**二、固体废物污染防治状况**

（一）工业固体废物

1、一般工业固体废物产生量及处置利用贮存情况

2017年全市一般工业固体废物产生量138.97万吨，上一年遗留量0.012，综合利用量102.54万吨，处置量35.53万吨，贮存量0.91万吨，见表1。

表1 工业固体废物产生及利用情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工业固体废物 | 单 位 | 数 量 |
| 产生量 | 万吨 | 138.97 |
| 上一年遗留量 | 万吨 | 0.012 |
| 综合利用量 | 万吨 | 102.54 |
| 处置量 | 万吨 | 35.53 |
| 贮存量 | 万吨 | 0.91 |
| 排放量 | 万吨 | 0 |

2、主要工业固体废物种类

2017年工业固体废物产生量按种类分为粉煤灰、炉渣、脱硫石膏等 。

3、主要一般工业固体废物产生企业

2017年一般工业固体废物产生量居前5位的企业：华润电力（盘锦）有限公司、盘锦天然气股份有限公司辽河油田分公司、盘锦辽河富腾热电有限公司、盘锦辽东湾丰源热力有限公司、 长春化工（盘锦）有限公司，详见表2。

表2 主要一般工业固废产生企业（前5位）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 一般工业固体  废物产生量 | 其中粉煤灰产生量 | 其中炉渣产生量 | 其中脱硫石膏产生量 | 其他固废  产生量 |
| 1 | 华润电力（盘锦）有限公司 | 486047.09 | 332840.67 | 64848.4 | 88358.02 | 0 |
| 2 | 中国天然气股份有限公司辽河油田分公司 | 337781.18 | 0 | 13643 | 0 | 324138.18 |
| 3 | 盘锦辽河富腾热电有限公司 | 256155 | 256155 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 盘锦辽东湾丰源热力有限公司 | 89394 | 57154 | 32240 | 0 | 0 |
| 5 | 长春化工（盘锦）有限公司 | 46842.86 | 39655.18 | 5795.44 | 0 | 1392.24 |
| 合 计 | | 1216220.13 | 685804.85 | 116526.84 | 88358.02 | 325530.42 |

（二）工业危险废物

1、工业危险废物产生量及处置利用贮存等情况

2017年全市工业危险废物产生量18.16万吨，遗留量19.21万吨,其中综合利用量13.05万吨，处置量4.27吨。贮存量20.05万吨，详见表3。

表3 工业危险废物产生及处置情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工业危险废物 | 单位 | 数 量 |
| 产生量 | 万吨 | 18.16 |
| 遗留量 | 万吨 | 19.21 |
| 综合利用量 | 万吨 | 13.05 |
| 处置量 | 万吨 | 4.27 |
| 贮存量 | 万吨 | 20.05 |
| 排放量 | 万吨 | 0 |

2、主要工业危险废物种类（前5位）

2017年盘锦市主要工业危险废物产生量按类别居前5位的有：HW08类76498.43吨；HW34类70974.37吨； HW35类22766.87吨；HW11类5352.55吨；HW50类3500.65吨。详见表4。

表4 主要工业危险废物种类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工业危险废物种类 | 单位 | 数 量 |
| HW08 | 吨 | 76498.43 |
| HW34 | 吨 | 70974.37 |
| HW35 | 吨 | 22766.87 |
| HW11 | 吨 | 5352.55 |
| HW50 | 吨 | 3500.65 |

3、主要工业危险废物产生企业（前5位）

2017年盘锦市主要工业危险废物产生量居前5位企业，详见表5。

表5主要危险废物产生企业（前5位）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 危险废物产生量（吨） |
| 1 | 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司 | 50595.313 |
| 2 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 32892.41 |
| 3 | 北方华锦化学工业股份有限公司乙烯二公司 | 22355.13 |
| 4 | 盘锦浩业化工有限公司 | 22222.755 |
| 5 | 中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司 | 15766.03 |
| 合 计 | | 143831.638 |

4、危险废物经营许可证颁布情况

2017年盘锦市拥有危险废物经营资质的单位4家，详见表6。

表6 危险废物经营许可证颁布情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物经营许可证  单位名称 | 法定  代表人 | 许可证号 | 许可经营危险废物类别 | 经营  规模 | 2017年实际经营规模 | 经营方式 | 许可证  有效期 |
| 盘锦辽河油田远达油污泥处理利用有限公司 | 赵长宏 | LN2111210067 | HW08废矿物油 | 综合利用污泥、浮渣：6万吨/年 | 6255.1吨 | 收集、贮存、利用 | 2017年9月30日至2018年9月30日 |
| 盘锦恒祥危废处理有限公司 | 冉春元 | LN2111220066 | 废碱液（HW35）  废矿物油（HW08）  焚烧处置（综合） | 综合利用：油泥、底泥、浮渣6万吨/年；处置废碱液10万吨/年；焚烧处置2万吨/年 | 32647.67吨 | 收集、贮存、利用、处置 | 2017年9月30日至2019年9月29日 |
| 盘锦市沙岭白土改造厂 | 董万清 | LN2111220008 | HW08废矿物油 | 废白土3000吨/年 | 3301.82吨 | 收集、贮存、利用 | 2017年7月3日至2018年1月2日 |
| 盘锦兴达沥青有限公司 | 王锦宁 | LN2111220061 | HW08废矿物油 | 废润滑油15万吨/年 | 192.78吨 | 收集、贮存、利用 | 2016年12月16日至2018年12月15日 |

（三）医疗废物处置情况

2017年，我市医疗废物集中处置量537.26吨，安全处置率100%，详见表6。

表6 医疗废物处置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产生量（吨） | 处置量（吨） | 处置率(%) | 主要处置方式 |
| 537.26 | 537.26 | 100% | 焚烧 |

（四）污水处理厂

我市城镇污水处理厂6家，2017年共产生污泥36342.04吨，盘锦城市污水处理有限公司产生量16927.56吨，盘锦双泰污水处理有限公司产生量11554.7吨，盘锦北控水务环保有限公司产生量7066.02吨，盘锦奇正环保水务有限公司409.08吨，盘锦北控环保有限公司166.46吨，盘山县城镇污水处理厂产生量218.22吨，详见表7。

表7 污水处理厂产生情况

|  |  |
| --- | --- |
| 产生单位 | 产生量（吨） |
| 盘锦城市污水处理有限公司 | 16927.56 |
| 盘锦双泰污水处理有限公司 | 11554.7 |
| 盘锦北控水务环保有限公司 | 7066.02 |
| 盘锦奇正环保水务有限公司 | 409.08 |
| 盘锦北控环保有限公司 | 166.46 |
| 盘山县城镇污水处理厂 | 218.22 |
| 合 计 | 36342.04 |

（五）城市生活垃圾

盘锦市城市生活垃圾由盘锦京环环保科技有限公司负责填埋处置。城市生活垃圾产生及处置情况：我市已建一座生活垃圾填埋场。设计日处理能力600吨/天，坐落于双子台子陆家乡陆家村，详见表8。

表8城市生活垃圾处置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产生总量（万吨） | 处置总量（万吨） | 处置率(%) | 主要处置方式 |
| 41.38 | 41.38 | 100% | 卫生填埋 |

（六）危险废物经营单位及设施

危险废物经营单位及设施，详见表9。

表9危险废物经营单位及设施

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物处置单位 | 设施地址 | 处置设施名称 | 设计处理能力 | 实际处理  数 量 | 使用年限  （填埋场） |
| 盘锦辽河油田远达油污泥处理利用有限公司 | 大洼区清水镇小堡子村 | 离心、压滤  脱水装置 | 60000吨/年 | 6255.1吨 | 无 |
| 盘锦恒祥危废处理有限公司 | 盘山县太平镇 | 氧化塔装置  污泥脱水装置 | 碱：100000吨/年  泥：60000吨/年  焚烧处置20000吨/年 | 32647.67吨 | 无 |
| 盘锦兴达沥青有限公司 | 盘山县高升镇 | 常减压装置 | 150000吨/年 | 192.78吨 | 无 |
| 盘山县沙岭白土改造厂 | 盘山县沙岭镇 | 搅拌分离装置 | 3000吨/年 | 3301.82吨 | 无 |

（七）应急预案情况

本市重点危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置单位都已制定应急预案及有关意外事故的防范措施。

三、附属其他内容 ：

1.信息发布城市:盘锦市

2.信息发布机构:盘锦市环境保护局

3.信息发布日期:2018年6月

4.信息发布周期:一年

5.信息来源: 固废信息管理系统